**合肥市第八中学**

**招标文件**

项目名称: 合肥八中实验楼五楼房间维修装潢改造工程

项目编号：**2018HFBZCGZW007**

一、招标邀请函

尊敬的竞标单位：

**根据**《中华人民共和国政府采购法》**的规定，合肥市第八中学拟就“**合肥八中实验楼五楼房间维修装潢改造工程**”项目以公开招标的方式进行采购。**

|  |
| --- |
| **招标须知前附表** |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称：合肥八中实验楼五楼房间维修装潢改造工程 项目性质：工程类项目编号：2018HFBZCGZW007项目预算：15万元，超过预算的报价无效 |
| 2 | 集中采购机构：合肥市第八中学地址：合肥市蜀山区习友路1688号 |
| 3 | 投标文件递交地点：合肥市第八中学总务处投标（报名）截止时间：逾期递交的竞标文件或不符合规定的竞标文件恕不接受。投标（报名）时间：**2018年 8月13日-8月15日** （每天上午8：30-11：00；下午2：30-5:00）。评标时间：北京时间2018年8月16日 上午：9：00 评标地点：合肥八中行政楼第二会议室。项目联系人和投标文件接收人：蒋克珍 电话/传真：63688988 |
| 4 | 联合体投标：□允许 🗹不允许 |
| 5 | 服务地点：采购人指定地点 |
| 6 | 付款方式：无预付款。本项目合同以人民币付款，施工完成后，付至合同价的70%，通过决算审计后，甲方向乙方支付至审计金额的95%，剩余5%的款项待质保期结束后一次性支付，不计利息。 |
| 7 | 竞标文件份数：正本壹份，副本贰份（正副本叙述有差异时以正本为准），密封提交。 |
| 8 | 招标评定方法：综合评分法 |
| 9 | 招标内容：合肥八中实验楼五楼房间维修装潢改造工程合同有效期：签订之日起一年期。工期：合同签订后15个日历天。 |
| 10 | 备注：投标人自行踏勘现场，投标人投标时应充分考虑学校现状及需求结合现场踏勘情况，综合报价。 |

二、投标单位资质要求

1.在中华人民共和国境内注册，经年检合格，所投货物或服务在其经营范围内；

2.具有税务登记证，并能开具符合税法规定的装潢改造维修内容发票；

3.投标单位须提供近三年内类似室内装潢维修改造及服务业绩3项或以上（出具供货协议或合同）；

4.响应学校的合肥八中维修及服务需要，并有能力按照学校的要求按时、按质、按量提供招标货物及服务的企业法人（详见附件二、附件三）；

5.符合国家法律、法规规定的其他条件。

三、评标概要

1.评标办法：本次招标采用综合评分法。根据公司资质、投标价格、公司业绩、售后服务等因素综合确定中标单位；

2 .投标按总分高低确定第一中标人、第二中标人，招标人不对未中标原因作任何解释；

3.报价需包含投标报价包含维修改造过程中所需一切费用及维修过程中产生的一切费用，定标后不再增补任何费用。

4.中标人对招标人提供全年365天无休服务，服务的响应时间不超过24小时，且中标人应保证能够随时接受招标人的服务需求，遇到学校大型活动，必须到现场保障整个活动的进行;

5.评标时，竞标单位不需到场；

6.投标人须缴纳500元评标费，投递标书时缴纳，无论中标与否，该费用均不退还，投标文件一律不予退还。

四、标书内容

参加竞标单位需密封提交标书包含但不限于以下内容：

1.公司营业执照复印件（加盖单位公章）；

2.公司法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；

3.室内维修或装潢改造合同共计3项及以上（出具协议或合同复印件）；

4.响应本次招标的高一年级维修及服务的价格明细和总报价；

5.根据学校的建筑现状提交售后服务内容及承诺

6.投标单位可以接受的财务结算方式和周期；

7.其他有利于投标公司中标的合法资料。

五、特别告知事项

招投标文件是将来签订正式合同的组成部分，与正式合同具有同等法律效力；中标后，签订合同价格为固定价格。招标方不会支付新配件与现有设备进行连接需要额外的连接件费用。

六、法律责任

  中标单位有下列行为，学校可以追究其责任，中标单位所中标为废标，学校有权单方面解除合同并要求中标单位承担赔偿责任。

1.任何投标单位恶意串通，相互陪标的；

2.中标单位不按照本招标文件规定进行合同变更的。

七、其他要求

拟定合同时必须明确以下内容：

1.招投标文件以及附件是合同的组成部分；

2.中标单位已经充分知晓并且愿意遵守“特别告知事项”和“法律责任”；

3.合同履行地为合肥八中校区；

4.对于质量.验收.付款.违约责任等事宜有清楚的规定。

八、材料审核及评分标准（满分100分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分项 | 内容 | 评分标准 |
| 资质部分（必备项） 注：缺一即为废标 | 投标函 | 必备 |
| 公司营业执照复印件（加盖单位公章） | 必备 |
| 公司法定代表人身份证复印件（加盖单位公章） | 必备 |
| 技术部分其它项 （20分） | 室内维修服务协议或建筑装潢改造合同,投标文件中须附相关复印件或影印件，同一合同业绩不再重复加分。 | 合同业绩20万以下每项1分；20万及以上、50万元以下，每项2分； 50万元及以上每项3分；此项封顶9分，合同不重复得分  |
| 根据改造要求提交服务承诺，及售后服务的个性化方案承诺 由评委会按0-3分酌情给分。未提供的不得分 | 响应学校维修要求的得0-1分，售后服务的个性化方案承诺0-2分，封顶3分 |
| 响应合肥八中实验楼五楼房间维修装潢改造工程承诺书 | 2分 |
| 对维修合理化建议，建议科学，合理，可行，由评委会按0-6分酌情给分。未提供的不得分 | 0-6分 |
| 项目报价(80分) | 根据项目报价清单列出价格明细和合计价此项封顶最高80分， | 未报价0分；与合计价平均报价偏移10%（不含）以内的赋80分；与合计价平均报价偏移10%（含），未达到20%（不含）的赋70分；与合计价平均报价偏移20%（含），未达到40%（不含）的赋60分；与合计价平均报价偏移超过40%（含）赋40分 |

九、其它

1．本招标文件的最终解释权归合肥市第八中学。

## 附件一：投标函

## 附件二：项目报价书

## 附件三：服务承诺

## 附件一：

## 投标函

致：合肥市第八中学

根据贵方所发“合肥八中实验楼五楼房间维修装潢改造工程（项目编号：2018HFBZCGZW007）公开招标公告，提交投标文件正本壹份、副本贰份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定及报价承诺完成合肥八中实验楼五楼房间维修装潢改造工程有关服务；

2.我们根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成合同内容；

3.我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件、参考资料（如果有的话），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利；

4.我们同意从投标人须知规定的招标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的招标有效期之前均具有约束力；

5.同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我们的投标文件可被贵方拒绝；

6.我方（投标人）对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责；

7.我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8.与本投标有关的通讯地址：

电话： 传真：

法定代表人（签字）： （单位公章）

 日期：

附件二： 项目报价书

投标报价包含维修改造过程中所需一切费用及维修过程中产生的一切费用，定标后不再增补任何费用，合计价为最终开票价。

 实验楼五楼1号房间维修改造

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目 名 称** | **项目特征** | **计量单位** | **工程数量** | **金额(元)** |
| **综合单价** | **合价** | **其中人工费** |
| 1 | PVC地板 | 1. 材质厚度：0.8mm
2. 找平地坪胶（打毛)
3. 聚乙烯接头焊缝
 | m2 | 120.00 |  |  |  |
| 2 | 建筑垃圾外运 | 1. 废弃品种：建筑垃圾
2. 运距;外运
 | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 1. 不锈钢材质厚度：1.0mm
2. 木板打底
3. 接头焊接打磨
4. 打胶
 | m | 63.2  |  |  |  |
| 4 | 窗帘 | 1、材质：防紫外线 | m2 | 23.78  |  |  |  |
| 5 | 电气配线 | 1. 导线型号、材质、规格：BV2.5铜芯线
2. 敷设部位或线制：穿管
3. 配线形式：暗配
4. 品牌：绿宝
 | m | 366.00  |  |  |  |
| 6 | 电气配管 | 1. 材质：UPVC
2. 规格：DN20
3. 名称：阻燃线管
4. 配置形式及部位：暗配
5. 品牌：联塑
 | m | 120.00  |  |  |  |
| 7 | 控制开关 | 1、名称：单联单控2、品牌：公牛牌 | 个 | 1.00  |  |  |  |
| 8 | 控制开关 | 1、名称：单联三控2、品牌：公牛牌 | 个 | 2.00  |  |  |  |
| 9 | 普通插座 | 1、名称：二三插座2、品牌：公牛牌 | 个 | 22.00  |  |  |  |
| 10 | 灯具 | 1、名称：护眼LED灯具2、海特生物健康照明 | 个 | 12.00  |  |  |  |
| 11 | 铲除涂料 | 1. 铲除墙面旧涂料层
2. 保证基层清洁平整
 | m2 | 298.40  |  |  |  |
| 12 | 刷喷涂料 | 1、腻子种类：内墙腻子两遍2、品牌：立邦 | m2 | 298.40 |  |  |  |
| 13 | 刷喷涂料 | 1. 涂料品种、刷喷遍数：内墙乳胶漆一底两面
2. 品牌：立邦
 | m2 | 298.40 |  |  |  |
| 14 | 房间家具搬移 | 施工前搬出，完工后复位 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 成品保护 | 室内所有家具及电器 | 项 | 1 |  |  |  |

实验楼五楼2号房间维修改造

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目 名 称** | **项目特征** | **计量单位** | **工程数量** | **金额(元)** |
| **综合单价** | **合价** | **其中人工费** |
| 1 | PVC地板 | 1. 材质厚度：0.8mm
2. 找平地坪胶（打毛)
3. 聚乙烯接头焊缝
 | m2 | 120.00 |  |  |  |
| 2 | 建筑垃圾外运 | 1. 废弃品种：建筑垃圾
2. 运距;外运
 | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 1. 不锈钢材质厚度：1.0mm
2. 木板打底
3. 接头焊接打磨
4. 打胶
 | m | 63.2  |  |  |  |
| 4 | 窗帘 | 1、材质：防紫外线 | m2 | 23.78  |  |  |  |
| 5 | 电气配线 | 1. 导线型号、材质、规格：BV2.5铜芯线
2. 敷设部位或线制：穿管
3. 配线形式：暗配
4. 品牌：绿宝
 | m | 366.00  |  |  |  |
| 6 | 电气配管 | 1. 材质：UPVC
2. 规格：DN20
3. 名称：阻燃线管
4. 配置形式及部位：暗配
5. 品牌：联塑
 | m | 120.00  |  |  |  |
| 7 | 控制开关 | 1、名称：单联单控2、品牌：公牛牌 | 个 | 1.00  |  |  |  |
| 8 | 控制开关 | 1、名称：单联三控2、品牌：公牛牌 | 个 | 2.00  |  |  |  |
| 9 | 普通插座 | 1、名称：二三插座2、品牌：公牛牌 | 个 | 22.00  |  |  |  |
| 10 | 灯具 | 1、名称：护眼LED灯具2、海特生物健康照明 | 个 | 12.00  |  |  |  |
| 11 | 铲除涂料 | 1. 铲除墙面旧涂料层
2. 保证基层清洁平整
 | m2 | 298.40  |  |  |  |
| 12 | 刷喷涂料 | 1、腻子种类：内墙腻子两遍2、品牌：立邦 | m2 | 298.40 |  |  |  |
| 13 | 刷喷涂料 | 1. 涂料品种、刷喷遍数：内墙乳胶漆一底两面
2. 品牌：立邦
 | m2 | 298.40 |  |  |  |
| 14 | 房间家具搬移 | 施工前搬出，完工后复位 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 成品保护 | 室内所有家具及电器 | 项 | 1 |  |  |  |

实验楼五楼3号房间维修改造

 **分部分项工程量清单报价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目 名 称** | **项目特征** | **计量单位** | **工程数量** | **金额(元)** |
| **综合单价** | **合价** | **其中人工费** |
| 1 | PVC地板 | 1. 材质厚度：0.8mm
2. 找平地坪胶（打毛)
3. 聚乙烯接头焊缝
 | m2 | 120.00 |  |  |  |
| 2 | 建筑垃圾外运 | 1. 废弃品种：建筑垃圾
2. 运距;外运
 | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 1. 不锈钢材质厚度：1.0mm
2. 木板打底
3. 接头焊接打磨
4. 打胶
 | m | 63.2  |  |  |  |
| 4 | 窗帘 | 1、材质：防紫外线 | m2 | 23.78  |  |  |  |
| 5 | 电气配线 | 1. 导线型号、材质、规格：BV2.5铜芯线
2. 敷设部位或线制：穿管
3. 配线形式：暗配
4. 品牌：绿宝
 | m | 366.00  |  |  |  |
| 6 | 电气配管 | 1. 材质：UPVC
2. 规格：DN20
3. 名称：阻燃线管
4. 配置形式及部位：暗配
5. 品牌：联塑
 | m | 120.00  |  |  |  |
| 7 | 控制开关 | 1、名称：单联单控2、品牌：公牛牌 | 个 | 1.00  |  |  |  |
| 8 | 控制开关 | 1、名称：单联三控2、品牌：公牛牌 | 个 | 2.00  |  |  |  |
| 9 | 普通插座 | 1、名称：二三插座2、品牌：公牛牌 | 个 | 22.00  |  |  |  |
| 10 | 灯具 | 1、名称：护眼LED灯具2、海特生物健康照明 | 个 | 12.00  |  |  |  |
| 11 | 铲除涂料 | 1. 铲除墙面旧涂料层
2. 保证基层清洁平整
 | m2 | 298.40  |  |  |  |
| 12 | 刷喷涂料 | 1、腻子种类：内墙腻子两遍2、品牌：立邦 | m2 | 298.40 |  |  |  |
| 13 | 刷喷涂料 | 1. 涂料品种、刷喷遍数：内墙乳胶漆一底两面
2. 品牌：立邦
 | m2 | 298.40 |  |  |  |
| 14 | 柱包铝塑板 | 1. 材质厚度：3mm
2. 木板打底
3. 安装方式：胶粘
 | m2 | 31.00 |  |  |  |
| 15 | 房间家具搬移 | 施工前搬出，完工后复位 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 成品保护 | 室内所有家具及电器 | 项 | 1 |  |  |  |

 实验楼五楼4号房间维修改造

 **分部分项工程量清单报价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目 名 称** | **项目特征** | **计量单位** | **工程数量** | **金额(元)** |
| **综合单价** | **合价** | **其中人工费** |
| 1 | 建筑垃圾外运 | 1. 废弃品种：建筑垃圾
2. 运距;外运
 | 项 | 1.00  |  |  |  |
| 2 | 窗帘 | 1、材质：防紫外线 | m2 | 18.20  |  |  |  |
| 3 | 铲除涂料 | 1. 铲除墙面旧涂料层
2. 保证基层清洁平整
 | m2 | 198.40  |  |  |  |
| 4 | 刷喷涂料 | 1、腻子种类：内墙腻子两遍2、品牌：立邦 | m2 | 198.40 |  |  |  |
| 5 | 刷喷涂料 | 1. 涂料品种、刷喷遍数：内墙乳胶漆一底两面
2. 品牌：立邦
 | m2 | 198.40 |  |  |  |
| 6 | 房间家具搬移 | 施工前搬出，完工后复位 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 成品保护 | 室内所有家具及电器 | 项 | 1 |  |  |  |

附件三：

服务承诺书

|  |  |
| --- | --- |
| 质量要求是否响应招标文件（请填写“响应”或者“不响应”） |  |
| 付款方式是否响应招标文件（请填写“响应”或者“不响应”） |  |
| 其他优惠条件和服务承诺（如有则填写，没有填“无”） |  |
| 其他说明： |

投标单位（盖章）：

法人代表人签字：

 年 月 日